Постановление Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 3 октября 1986 г. N 387/22-78 "Об утверждении Типового положения об оценке условий труда на рабочих местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда"

В соответствии с Постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 17 сентября 1986 г. N 1115 "О совершенствовании организации заработной платы и введении новых тарифных ставок и должностных окладов работников производственных отраслей народного хозяйства" Государственный комитет СССР по труду и социальным вопросам и Секретариат Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов постановляют:
1. Утвердить по согласованию с Министерством здравоохранения СССР Типовое положение об оценке условий труда на рабочих местах и порядок применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда, согласно приложению.
Настоящее Типовое положение применяется одновременно с введением новых условий оплаты труда в соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 17 сентября 1986 г. N 1115.
ГАРАНТ:
 Решением Верховного Суда РФ от 4 июня 2013 г. N АКПИ13-411, оставленным без изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 27 августа 2013 г. N АПЛ13-359, абзац первый пункта 2 настоящего постановления признан недействующим с 28 марта 2013 г. в части, устанавливающей производство доплат за выполнение лишь тех работ с вредными условиями труда, которые предусмотрены отраслевым перечнем работ с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда
2. Установить, что доплаты за условия труда производятся на рабочих местах, на которых выполняются работы, предусмотренные отраслевым перечнем работ с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда, в процентах к тарифной ставке (окладу) в следующих размерах:
на работах с тяжелыми и вредными условиями труда - 4, 8, 12 процентов;
на работах с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда - 16, 20, 24 процента.
Конкретные размеры доплат определяются на основе аттестации рабочих мест и оценки условий труда на них в соответствии с Типовым положением, утвержденным настоящим постановлением.
При последующей рационализации рабочих мест и улучшении условий труда доплаты уменьшаются или отменяются полностью.
3. Министерства и ведомства на основе Типового положения, утвержденного настоящим постановлением, разрабатывают и по согласованию с соответствующими центральными комитетами профсоюзов утверждают отраслевые положения, в которые могут вводиться дополнительно к факторам условий труда, предусмотренным в Типовом положении, другие факторы, наиболее полно учитывающие специфику работ, выполняемых в отрасли.
4. Руководители объединений, предприятий и организаций могут, в порядке исключения, устанавливать временно сроком до одного года по согласованию с профсоюзным комитетом на отдельных рабочих местах, на которых оплата труда производилась по повышенным тарифным ставкам (окладам), размеры доплат за условия труда выше, чем они определены на основании оценки условий труда по критериям, предусмотренным в Типовом положении, утвержденном настоящим постановлением, или в соответствующем отраслевом положении. При этом размеры доплат не должны превышать 12 и 24 процентов тарифной ставки (оклада) соответственно на работах с тяжелыми и вредными, с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда.
5. Рекомендовать министерствам и ведомствам определить базовые отраслевые промышленно-санитарные лаборатории и закрепить за ними предприятия, находящиеся в данном регионе и не имеющие таких лабораторий, для проведения на них инструментальных замеров состояния условий труда с целью их оценки и определения на этой основе размеров доплат за условия труда.
6. НИИ труда и ВНМЦентру Госкомтруда СССР организовать при филиалах, а государственным комитетам союзных республик по труду - при республиканских центрах НОТ постоянно действующие консультационные пункты для проведения консультаций по применению Типового положения, утвержденного настоящим постановлением, и другим вопросам, связанным с установлением доплат за условия труда.
Отделу условий труда изучить совместно с отраслевыми отделами в первом квартале 1987 г. на ряде предприятий опыт проведения аттестации рабочих мест с целью оценки условий труда и установления доплат, а ВНМЦентру издать информацию по этому опыту. В дальнейшем систематически издавать информацию по передовому опыту организации этой работы.
7. Всесоюзному институту повышения квалификации руководящих работников и специалистов по труду и социальным вопросам Госкомтруда СССР в октябре - ноябре 1986 года провести для работников министерств и базовых промышленно-санитарных лабораторий целевые семинары по изучению нормативных актов и методических положений по оценке условий труда и установлению соответствующих доплат с использованием имеющихся кинофильмов и других материалов об опыте аттестации и рационализации рабочих мест, оценки условий труда и применения доплат.
8. Рекомендовать министерствам и ведомствам СССР, Советам Министров союзных республик, центральным комитетам и республиканским советам профсоюзов в связи с введением Типового положения, утвержденного настоящим Постановлением, провести необходимую организаторскую и массово-разъяснительную работу. В ходе этой работы:
провести краткосрочные курсы, совещания-семинары по изучению нормативно-методических материалов по оценке условий труда и установлению доплат;
обеспечить в объединениях, на предприятиях и в организациях качественное проведение оценки условий труда на рабочих местах с помощью инструментальных замеров уровней производственных факторов (в порядке исключения экспресс-методом) и введение по ее результатам обоснованных дифференцированных доплат за условия труда; широко привлекать к этой работе передовых рабочих, бригадиров, коллективы бригад, своевременно доводить до их сведения размеры доплат, систематически разъяснять трудящимся на собраниях трудовых коллективов через советы бригад, советы бригадиров и другими методами содержание новых нормативных документов по вопросам доплат за условия труда;
привлечь для оказания помощи объединениям, предприятиям и организациям в проведении обследований условий труда на рабочих местах и разработке мероприятий по их улучшению соответствующих работников научно-исследовательских институтов, центров НОТ и других организаций.
9. Отраслевым отделам и отделу условий труда Госкомтруда СССР, отделу заработной платы и экономической работы и отделу охраны труда ВЦСПС, а также государственным комитетам союзных республик по труду совместно с республиканскими советами профсоюзов проводить систематическую работу по разъяснению порядка применения утвержденного настоящим постановлением Типового положения, обеспечить контроль за правильностью его применения при оценке условий труда и определении размеров доплат.

Председатель Государственного комитета СССР
по труду и социальным вопросам	И. Гладкий	

Заместитель Председателя
Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов	В. Ломоносов	

Приложение
к постановлению Госкомтруда СССР
и Секретариата ВЦСПС
от 3 октября 1986 г. N 387/22-78

Типовое положение
об оценке условий труда на рабочих местах и порядок применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочих за условия труда

   1. Оценка состояния условий труда на рабочих местах                   
   2. Порядок применения отраслевых перечней работ,  на  которых  могут  
      устанавливаться доплаты рабочим за условия труда                   

   Приложение 1. Карта условий труда на рабочем месте                    
   Приложение 2. Гигиеническая   классификация   труда (по  показателям  
                 вредности и опасности факторов производственной среды,  
                 тяжести и напряженности трудового процесса)             
   Приложение 3. Пример оценки фактического состояния условий труда  на  
                 рабочих местах                                          
   Приложение 4. Критерии для экспресс-оценки состояния условий труда    

В целях обоснованного определения размеров доплат за работу с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда рекомендуется следующий порядок оценки фактического состояния условий труда на рабочих местах и применения отраслевых перечней работ, на которых могут производиться указанные доплаты.

1. Оценка состояния условий труда на рабочих местах

1.1. Фактическое состояние условий труда оценивается на рабочих местах, где выполняются работы, предусмотренные отраслевым перечнем работ с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда, утвержденным министерством, ведомством по согласованию с ЦК профсоюза.
1.2. Оценка фактического состояния условий труда производится на основе данных аттестации рабочих мест или специальных инструментальных замеров уровней факторов производственной среды, которые отражаются в Карте условий труда на рабочем месте* (Приложение N 1).
Если показатели фактического состояния факторов производственной среды равны или ниже показателей ПДК и ПДУ, то в Карте условий труда (гр. 4) против соответствующих факторов ставится прочерк "-".
1.3. Степени вредности факторов производственной среды и тяжести работ устанавливаются в баллах по критериям, приведенным в Гигиенической классификации труда, утвержденной Министерством здравоохранения СССР 12 августа 1986 г. N 4137-86 (Приложение N 2).
Превышение ПДК и ПДУ на рабочих местах считается нарушением норм и правил по охране труда, что не исключает возможности использования техническими инспекторами труда профсоюзов представленных им прав.
Количество баллов по каждому значимому фактору проставляется в Карте условий труда (гр.5). При этом для оценки влияния данного фактора на состояние условий труда учитывается продолжительность его до действия в течение смены. Баллы, установленные по степеням вредности факторов и тяжести работ, корректируются по формуле:
Х фактич. = Х ст. x Т, где:
Х ст. - степень вредности фактора или тяжести работ, установленная по показателям Гигиенической классификации труда (Приложение N 2 к настоящему Типовому положению), которая указывается в графе 5 Карты условий труда;
Т - отношение времени действия данного фактора к продолжительности рабочей смены. Если время действия этого фактора составляет более 90 процентов рабочей смены, то Т = 1.
Пример оценки фактического состояния условий труда приводится в Приложении N 3.
1.4. Министерства и ведомства могут по согласованию с соответствующими центральными комитетами профсоюзов вводить в отраслевые положения об оценке условий труда, разрабатываемые на основе настоящего Типового положения, дополнительно к факторам, предусмотренным в Карте условий труда (Приложение N 1), другие факторы, наиболее полно учитывающие специфику работ, выполняемых на предприятиях данной отрасли.
1.5. Для предприятий, имеющих ограниченные возможности проводить инструментальные замеры уровней факторов производственной среды допускается, в порядке исключения, применение метода экспресс-оценки состояния условий труда по критериям, приведенным в приложении N 4.
1.6. Размеры доплат в зависимости от фактического состояния условий труда устанавливаются руководителями объединений, предприятий и организаций по согласованию с профсоюзным комитетом по следующей шкале:

┌─────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────────┐
│        На работах               │   Х фактич.,   │Размеры   доплат   в│
│                                 │     баллов     │процентах к тарифной│
│                                 │                │ставке (окладу)     │
├─────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│С тяжелыми  и вредными  условиями│   до 2-х       │         4          │
│труда                            │   2,1 -  4,0   │         8          │
│                                 │   4,1 -  6,0   │        12          │
│                                 │                │                    │
│С особо тяжелыми и особо вредными│   6,1 -  8,0   │        16          │
│условиями труда                  │   8,1 - 10,0   │        20          │
│                                 │   более 10,0   │        24          │
└─────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────────┘

1.7. Доплаты устанавливаются по конкретным рабочим местам и начисляются рабочим только за время фактической занятости на этих местах.
1.8. Руководители объединений, предприятий и организаций при переводе рабочих на новые условия оплаты труда могут, в порядке исключения, устанавливать по согласованию с профсоюзным комитетом на отдельных рабочих местах, где производилась оплата труда по повышенным тарифным ставкам (окладам) и на которых выполняются работы, предусмотренные в отраслевом перечне работ, указанном в п.1.1 настоящего Типового положения, временно сроком до одного года размеры доплат за условия труда выше, чем они определены по шкале, приведенной в п.1.6 настоящего Типового положения. При этом размеры доплат не должны превышать 12 процентов тарифной ставки (оклада) на работах с тяжелыми и вредными условиями труда и 24 процентов - на работах с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда.

2. Порядок применения отраслевых перечней работ,
на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда

2.1. Министерства и ведомства на основе Типовых перечней работ с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда, утвержденных Госкомтрудом СССР и ВЦСПС по отраслям народного хозяйства, разрабатывают и по согласованию с центральными комитетами профсоюзов утверждают соответствующие отраслевые перечни работ.
2.2. Объединения, предприятия, организации с учетом отраслевого перечня работ, указанного в п.2.1 настоящего Типового положения, и результатов аттестации рабочих мест разрабатывают перечень рабочих мест и конкретных работ, на которых устанавливаются доплаты рабочим за условия труда с указанием размеров этих доплат в соответствии с п.1.6 настоящего Положения. Указанный перечень утверждается по согласованию с профсоюзным комитетом, включается в коллективный договор с мероприятиями по улучшению условий труда и ежегодно пересматривается с учетом проведенной работы по рационализации рабочих мест, механизации ручного труда, совершенствованию его организации и условий. При последующей рационализации рабочих мест составляются новые Карты условий труда, на основании которых доплаты уменьшаются или отменяются полностью.
2.3. Трудовые коллективы объединений, предприятий, организаций в случаях устранения на рабочих местах вредных производственных факторов или улучшения условий труда могут принимать решения о переводе соответствующих видов работ из раздела с особо тяжелыми и особо вредными в раздел с тяжелыми и вредными условиями труда, или относить их к работам с нормальными условиями труда, независимо от того, что они предусмотрены в отраслевом перечне работ, указанном в п.2.1 настоящего Типового положения.
2.4. Министерства и ведомства на основании предложений объединений, предприятий, организаций в случаях внедрения новых технологических процессов могут вносить совместно с соответствующими центральными комитетами профсоюзов и по согласованию с Госкомтрудом СССР и ВЦСПС в отраслевой перечень работ, указанный в п.2.1 настоящего Типового положения, дополнительно работы, на которых современными техническими и другими средствами и методами не представляется возможным устранить вредные производственные факторы.

──────────────────────────────
* В дальнейшем именуется "Карта условий труда".

Приложение N 1

Карта
условий труда на рабочем месте N _____

Предприятие _____________________________________________________________
Производство ____________________ Цех ___________________________________
Участок _____________________ Профессия _________________________________
Количество аналогичных рабочих мест _____ Численность рабочих ___________

┌─────┬──────────────────────────┬────────┬────────┬──────┬─────┬───────┐
│N п/п│Факторы производственной  │Норматив│Фактич. │Х ст.,│     │Х фак- │
│     │         среды            │ПДК, ПДУ│состоя- │ балл │  Т  │тич.,  │
│     │                          │        │  ние   │      │     │ балл  │
│     │                          │        │факторов│      │     │       │
├─────┼──────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼─────┼───────┤
│1    │           2              │   3    │   4    │  5   │  6  │   7   │
├─────┴──────────────────────────┼────────┼────────┼──────┼─────┼───────┤
│      Вредные химические вещест-│        │        │      │     │       │
│      ва, мг/м3                 │        │        │      │     │       │
│        1 класс опасности       │        │        │      │     │       │
│        2 класс опасности       │        │        │      │     │       │
│        3 - 4 класс опасности   │        │        │      │     │       │
│                                │        │        │      │     │       │
│      Пыль, мг/м3               │        │        │      │     │       │
│                                │        │        │      │     │       │
│      Вибрация, дБ              │        │        │      │     │       │
│                                │        │        │      │     │       │
│      Шум, дБА                  │        │        │      │     │       │
│                                │        │        │      │     │       │
│      Инфракрасное    излучение,│        │        │      │     │       │
│      Вт/м2                     │        │        │      │     │       │
│                                │        │        │      │     │       │
│      Неионизирующее излучение  │        │        │      │     │       │
│        ВЧ    (высокочастотное),│        │        │      │     │       │
│      Вт/м2                     │        │        │      │     │       │
│        УВч (ультравысокочастот-│        │        │      │     │       │
│      ное), Вт/м2               │        │        │      │     │       │
│        СВЧ  (сверхвысокочастот-│        │        │      │     │       │
│      ное), мкВт/см2            │        │        │      │     │       │
│                                │        │        │      │     │       │
│      Температура   воздуха   на│        │        │      │     │       │
│      рабочем  месте  (в помеще-│        │        │      │     │       │
│      нии), °C                  │        │        │      │     │       │
│                                │        │        │      │     │       │
│      Тяжесть труда             │    -   │        │      │     │       │
└────────────────────────────────┴────────┴────────┴──────┴─────┴───────┘

Сумма значений факторов производственной среды (сумма Х фактич.)
балл _______________________________________________________________
Размер доплаты за условия труда, процент ___________________________

Подпись ответственного за заполнение Карты _________________________
Подпись начальника цеха (участка) __________________________________
Дата заполнения ____________________________________________________

ГАРАНТ:
 Настоящая Гигиеническая классификация труда фактически не применяется на территории Российской Федерации в связи с введением 1 сентября 1999 г. Руководства Р 2.2.755-99 "Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса" (утв. и введено в действие Главным государственным санитарным врачом РФ 23 апреля 1999 г.)
 
Гигиеническая классификация труда
(по показателям вредности и опасности факторов производственной среды,
тяжести и напряженности трудового процесса)
(утв. Минздравом СССР 12 августа 1986 г. N 4137-86)

(извлечение)

┌────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ NN │ Факторы условий труда      │III класс* - вредные условия труда   │
│п/п │                            ├──────────┬────────────┬─────────────┤
│    │                            │I степень │ II степень │ III степень │
│    │                            │ (1 балл) │ (2 балла)  │  (3 балла)  │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤
│ 1  │            2               │    3     │     4      │      5      │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤
│                                                                       │
│             Санитарно-гигиенические факторы условий труда             │
│                                 │          │            │             │
│1.    Вредные химические вещества         Превышение ПДК               │
│                                                                       │
│      1 класс опасности          │до 2 раз  │до 4 раз    │более 4 раз  │
│      2 класс опасности          │до 3 раз  │до 5 раз    │более 5 раз  │
│      3 - 4 класс опасности      │до 4 раз  │до 6 раз    │более 6 раз  │
│                                                                       │
│                                          Превышение ПДК               │
│                                                                       │
│2.    Пыль в воздухе рабочей зоны│до 2 раз │ до 5 раз    │более 5 раз  │
│                                                                       │
│                                          Превышение ПДУ               │
│                                                                       │
│3.    Вибрация, дБ               │до 3 дБ  │ до 6 дБ     │более 6 дБ   │
│                                                                       │
│                                          Превышение ПДУ               │
│                                                                       │
│4.    Шум, дБа                   │до 10 дБА│ до 15 дБА   │более 15 дБА │
│                                 │         │             │             │
│5.    Инфракрасное     излучение,│141 - 350│ 351 - 2800  │свыше 2800   │
│      Вт/м2                      │Вт/м2    │ Вт/м2       │Вт/м2        │
│                                 │         │             │             │
│6.    Неионизирующее излучение** │         │             │             │
│                                 │         │             │             │
│ радио-    (ВЧ (высокочастотное),│         │             │             │
│ частотный Вт/м2                 │выше ПДУ │     -       │     -       │
│ диапазон                        │         │             │             │
│           (УВЧ (ультравысокочас-│         │             │             │
│           тотное), Вт/м2        │выше ПДУ │     -       │     -       │
│                                 │         │             │             │
│           (СВЧ  (сверхвысокочас-│         │             │             │
│           тотное), мкВт/см2     │выше ПДУ │     -       │     -       │
│                                 │                                     │
│                                 │Выше максимальных допустимых  величин│
│                                 │в теплый период или ниже  минимальных│
│                                 │допустимых величин в холодный  период│
│                                 │года:                                │
│                                 │                                     │
│7.    Температура воздуха (эффек-│         │             │             │
│      тивная  эквивалентная)   на│         │             │             │
│      рабочем месте в  помещении,│         │             │             │
│      °C                         │до 4°    │ до 8°       │выше 8°      │
│                                                                       │
│                      Тяжесть ручного физического труда                │
│                 (по методике НИИ труда Госкомтруда СССР)              │
│                                                                       │
│8.    Физическая  перегрузка  (по│         │             │             │
│      одному из следующих показа-│         │             │             │
│      телей)                     │         │             │             │
│                                 │         │             │             │
│8.1.  Статическая нагрузка***  за│         │             │             │
│      смену (кг.сек) при  удержи-│         │             │             │
│      вании груза:               │         │             │             │
│                                 │         │             │             │
│      одной рукой                │44000 -  │ свыше 97000 │      -      │
│                                 │97000    │             │             │
│      двумя руками               │98000 -  │ свыше 208000│      -      │
│                                 │208000   │             │             │
│      с участием  мышц корпуса  и│131000 - │             │             │
│      ног                        │260000   │ свыше 260000│      -      │
│                                 │         │             │             │
│8.2.  Динамическая  нагрузка   за│         │             │             │
│      смену (кгм):               │         │             │             │
│                                 │         │             │             │
│      при общей нагрузке на мышцы│104000 - │ 126000 -    │более 170000 │
│      рук, ног и корпуса         │125000   │ 170000      │             │
│                                 │         │             │             │
│      при  региональной  нагрузке│52000 -  │ 63000 -     │более 85000  │
│      на мышцы плечевого пояса   │62000    │ 85000       │             │
│                                 │         │             │             │
│8.3.  Максимальная разовая  вели-│30 - 35  │ 36 - 40     │более 40     │
│      чина  груза,   поднимаемого│         │             │             │
│      вручную при подъеме с  пола│         │             │             │
│      более 100 раз или с рабочей│         │             │             │
│      поверхности более 200 раз в│         │             │             │
│      смену (кг)                 │         │             │             │
│                                 │         │             │             │
│8.4.  Сменный   грузооборот   при│         │             │             │
│      среднем  пути   перемещения│         │             │             │
│      груза за смену 9 м и  более│         │             │             │
│      (т):                       │         │             │             │
│                                 │         │             │             │
│      при общей нагрузке на мышцы│12,1 -   │ 15,1 - 18,0 │более 18,0   │
│      рук, ног и корпуса         │15,0     │             │             │
│                                 │         │             │             │
│      при  региональной  нагрузке│5,1 - 7,0│ 7,1 - 9,0   │более 9,0    │
│      на мышцы плечевого пояса   │         │             │             │
└─────────────────────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┘

──────────────────────────────
* I и II классы (оптимальные и допустимые условия труда) здесь не приводятся.
** По фактору "неионизирующее излучение" условия труда для определения размеров доплат оцениваются не более 1 балла.
*** По фактору "статическая нагрузка" условия труда для определения размеров доплат оцениваются не более 2 баллов.

Приложение N 3

Пример
оценки фактического состояния условий труда на рабочих местах

В результате рационализации рабочих мест условия труда на участке улучшились. Однако на отдельных рабочих местах содержание аэрозоля вещества 3 класса опасности все еще превышает ПДК до 5 раз. Не удалось также снизить до установленных норм производственный шум и он превышает ПДУ до 15 дБА. Температура воздуха на этих рабочих местах сохраняется на уровне 27°C. В условиях повышенного содержания аэрозоля и повышенной температуры воздуха рабочие находятся 460 минут, или 96% смены (остальные 4% рабочего времени рабочие отдыхают в комнате отдыха с нормальным микроклиматом); в условиях повышенного уровня шума рабочие находятся 360 минут, или 75% продолжительности смены (остальное время установки, генерирующие шум, не работают).
Определяем фактическое состояние условий труда на рабочих местах по факторам с учетом гигиенической классификации труда и времени работы в указанных выше условиях в течение рабочей смены (480 мин.):

                                 460 мин.
Х фактич. (аэрозоль) = 2 балла x -------- = 2 балла
                                 480 мин.

                            360 мин.
Х фактич. (шум) = 2 балла x -------- = 1,5 балла
                            480 мин.

                                   460 мин.
Х фактич. (микроклимат) = 1 балл x -------- = 1 балл
                                   480 мин.

Условия труда для определения конкретных размеров доплат оцениваются по сумме значений Х фактич.:

Сумма Х фактич. = 2 + 1,5 + 1 = 4,5 балла

По шкале, указанной в п.1.6 Типового положения, в данном случае размер доплаты составит 12 процентов тарифной ставки.
Аналогичным образом ведется подсчет Сумма Х фактич. и размеров доплат при применении метода экспресс-оценки.

Приложение N 4

Критерии
для экспресс-оценки состояния условий труда

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Факторы   │         Описание производственной ситуации              │
│             ├──────────────────────┬─────────────────────────┬────────┤
│             │      1 балл          │        2 балла          │3 балла*│
│             │                      │                         │        │
├─────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼────────┤
│Вредные хими-│а)  Воздух  на рабочем│Воздух  на  рабочем месте│        │
│ческие вещес-│месте     загрязняется│загрязняется веществами 1│        │
│тва          │веществами 1 - 2 клас-│-  2  классов  опасности,│        │
│             │сов опасности**,  име-│вытяжная  вентиляция  от-│        │
│             │ется вытяжная вентиля-│сутствует                │        │
│             │ция (общеобменная  или│                         │        │
│             │местная)              │                         │        │
│             │б)  Воздух  на рабочем│                         │        │
│             │месте     загрязняется│                         │        │
│             │веществами 3 - 4 клас-│                         │        │
│             │сов опасности,  вытяж-│                         │        │
│             │ная вентиляция отсутс-│                         │        │
│             │твует                 │                         │        │
│             │                      │                         │        │
│Пыль         │а) Воздух загрязняется│Воздух       загрязняется│        │
│             │пылью,      содержащей│пылью,  содержащей  SiO2,│        │
│             │SiO2, при наличии  вы-│при  отсутствии  вытяжной│        │
│             │тяжной вентиляции     │вентиляции               │        │
│             │б) Воздух загрязняется│                         │        │
│             │пылью,  не  содержащей│                         │        │
│             │SiO2,  при  отсутствии│                         │        │
│             │вытяжной вентиляции   │                         │        │
│             │                      │                         │        │
│Вибрация     │Работа с инструментом,│Работа  с   инструментом,│        │
│             │генерирующим вибрацию,│генерирующим    вибрацию,│        │
│             │не более половины  ра-│более  половины   рабочей│        │
│             │бочей смены           │смены                    │        │
│             │                      │                         │        │
│Температура  │  Выше максимальных допустимых величин в теплый  период  │
│воздуха  (эф-│  или ниже  минимальных допустимых  величин в  холодный  │
│фективная эк-│                        период года                      │
│вивалентная) │                      │                         │        │
│на    рабочем│до 4°                 │до 8°                    │        │
│месте в поме-│                      │                         │        │
│щении, °C    │                      │                         │        │
│             │                      │                         │        │
└─────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴────────┘
──────────────────────────────
* Оценка в 3 балла дается только на основании инструментальных замеров.
** Пары и (или) газы, аэрозоли или смесь паров и аэрозолей.

Примечания: 1. Для    определения   степени  вредности  (баллов)  условий
               труда по шуму, инфракрасному и неионизирующему  излучениям
               экспресс-оценка условий труда не  применяется.  Необходимо
               производить инструментальные замеры.
            2. При  оценке степени тяжести работ  используются  критерии,
               указанные в приложении N 2.
            3. При применении экспресс-оценки  Карта  условий  труда   на
               рабочем месте (приложение 1) заполняется также, как и  при
               инструментальных замерах факторов производственной среды.